MDIWIN_3.0.16a

インストールの方法

1． インストールを開始するには、「Disk1」フォルダ内のSetup.exeをダブルクリックします。
　　その前に他のアプリケーションをすべて終了しておくことをおすすめします。
2． インストーラーが起動してMIDWIN_3.0.16aのインストールを行うことの確認画面となりますので、
　　Nextボタンをクリックして下さい。
3． MidWinをインストールするディレクトリの選択画面では、デフォールト指定のC:/Tipro/Mid30
　　のままでNextボタンをクリックして下さい。
4． 次にセットアップの種類の選択画面では、やはりデフォールト指定のTypicalのままで
　　Nextボタンをクリックして下さい。
5． プログラム・アイコンを置くフォルダの指定もデフォールト指定のTipro keyboardのままで
　　Nextボタンをクリックして下さい。
6． 最後にインストール完了後、できればそのまま（直ちに再起動restart）でFinishボタンを
　　クリックして下さい。

このバージョン以降では、JIS-II対応磁気カードリーダMID-RJAおよび電子認証iButton付きの
モジュールがプログラム可能となりました。


株式会社ヘリオス
ティプロ・サポート
Tel 03-5770-7631
Fax 03-5770-1277
Mail info@helios.co.jp
